**电解质分析仪技术参数**

一、采购数量：九台

二、要求：（基层分院检验科使用）

1、检测样品：血清、血浆（全血）、或稀释尿液。

2、检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH、nCa、TCa

3、通讯接口：RS232接口

4、打印机：58MM热敏（或针式）打印机

5、电源：220V±22V 50Hz±1Hz 85VA

6、工作环境：温度5℃～40℃，相对温度≤85%

三、质保期：24个月