附件1                        
报价单
	序号
	物品
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	宣传抽纸
	盒
	34600
	
	

	2
	肥皂
	块
	19300
	
	

	3
	毛巾
	条
	8000
	
	

	4
	牙膏
	支
	9600
	
	

	5
	牙刷
	支
	3450
	
	

	6
	洗手液
	瓶
	2900
	
	

	7
	洗衣液
	瓶
	4100
	
	

	8
	洗衣粉
	包
	2000
	
	

	9
	无纺布礼品袋
	个
	14100
	
	

	10
	一次性水杯
	个
	16000
	
	

	11
	脸盆
	个
	4100
	
	

	总计
	


附件2
参数要求
宣传抽纸

1、材质：符合国家强制性标准 GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》和推荐性标准 GB/T 20808-2022《纸巾》。100%原生木浆无添加，不含荧光剂、纸巾主要采用原生木浆制成。
2、规格：单张尺寸 180mm×130mm（±2mm）2层结构，120抽±5抽，提装包装采用加厚opp膜，封口牢固，无漏气、破损。
3、性能：湿水强度≥12N·m/g（纵向），吸水性≥20g/100cm²，使用时无掉屑、掉粉，经50次折叠后无破裂。
二、肥皂
1、材质：符合 QB/T 2485-2023《香皂》标准。萃取天然植物原料绿色健康、无磷配方、0荧光剂。
2、规格：单块重量 240g（±10g），尺寸 6cm×4cm×2.5cm（±2mm），独立包装采用食品级opp膜，印有产品成分、保质期（≥2年）。
3、性能：泡沫丰富度≥150ml/100g（按 QB/T 2623.3 标准检测），去污力≥90%（针对油污），使用后皮肤无紧绷感，连续使用30天无刺激性反应。
4、外观：皂体表面光滑平整，无裂纹、气泡、斑点，颜色均匀（可定制白色或浅色系），无霉点、软化现象。
三、毛巾
1、材质：全棉（面巾和童巾），必须符合国家强制性标准 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》和推荐性标准 GB/T 22864-2020《毛巾》。新疆棉A类国标认证，甄选新疆长绒棉、无甲醛无荧光剂、无芳香胺。
2、规格：尺寸 250mm*500mm （±1mm）重量 80g（±5g）， 毛圈高度≥3mm， 密度≥280圈/cm²。
3、性能：吸水性≥8s/20ml（按 GB/T 22864 标准检测），洗涤后缩水率≤3%（经3次水洗，水温30℃±2℃），无起球（按 GB/T 4802.1 标准检测，起球等级≥4级），无勾丝，缝合处牢固，针脚密度≥8针/3cm。

四、牙膏
1、材质：符合 GB/T 8372-2017《牙膏》及《化妆品安全技术规范》相关要求。采用微粒钙加氟配方、增加50%钙防蛀保护、含净白因子。无抗生素，口感温和（薄荷味，无刺激性异味）。
2、规格：单支净含量 120g±5g，管体采用食品级PE材质，盖体与管体匹配紧密，开启、关闭顺畅，无漏膏现象。
3、性能：膏体均匀细腻，无分层、无硬块，挤出时呈连续条状，pH值5.5-8.5（按 GB/T 8372 标准检测），保质期距交付日≥12个月。
五、牙刷
1、材质：符合国家强制性标准 GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》。
刷柄采用食品级PP+TPR软胶材质（TPR占比≥20%，用于握柄防滑区），PP材质熔融指数≥10g/10min（230℃，2.16kg），符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》要求，无异味、无挥发性有害物质（VOCs含量≤10mg/kg）。
刷毛采用尼龙612材质（直径0.15mm-0.18mm），单丝弹性回复率≥85%（按 GB/T 9997 标准检测），不含双酚A（BPA）、荧光增白剂（按 GB/T 27741 标准检测，荧光强度≤5）。
刷柄与刷毛连接采用无铅焊锡（铅含量≤0.1%），或食品级热熔胶（符合 GB 4806.10-2016 标准），避免有害物质迁移。
2、规格：单支包装。刷柄总长 150mm±2mm，刷头长度 30mm±1mm、宽度 10mm±1mm，握柄防滑区长度 50mm±2mm，尺寸偏差需通过游标卡尺（精度0.02mm）检测，刷毛植入密度≥120簇/cm²，每簇刷毛数量12根-15根，刷毛植入深度2mm-3mm，经拉力测试（单簇刷毛承受5N拉力，持续10秒）无脱落。刷头与刷柄连接处圆弧过渡，半径≥1mm，无尖锐棱角（边缘粗糙度Ra≤0.8μm），避免使用时划伤口腔黏膜。
3、性能：刷毛磨圆率：刷头前端刷毛单丝磨圆率≥90%（按 GB/T 19342 系列标准检测），磨圆形态为圆钝形或椭圆形，无尖锐尖端（尖端曲率半径≥0.05mm）。
4、刷柄耐用性：刷柄在10N弯曲力作用下（施加于刷头与刷柄连接处），弯曲角度≤15°，卸载后无永久变形；经1000次模拟刷牙动作（频率30次/分钟，压力2N），刷柄无开裂、刷毛无明显倒伏。
5、防滑性能：握柄TPR软胶区静摩擦系数≥0.6（与干燥手掌接触）、≥0.4（与湿润手掌接触），按 GB/T 10006 标准检测，避免使用时打滑
六、洗手液

1、材质：符合 GB/T 34855-2017《洗手液》；有效去油去腥、冲洗方便、泵头设计、安全无毒不伤手。

2、规格：单瓶净含量 500g±5g、其材质安全通常需满足食品接触用塑料材料的基本要求（如 GB 4806.7 系列），确保无异味、无有害物质迁移。

3、密封性：泵头锁紧状态下倒置或按压时无泄漏。这属于包装配件的常见检测项目。

4、耐用性：泵头经一定次数（如 ≥1000 次）按压后仍能正常回弹、出液顺畅。

5、外观：瓶体无明显变形、裂纹、油污，印刷标识清晰不脱落。

6、性能：分类与有效物：按总有效物含量分为普通型（≥ 7.0%）和浓缩型（≥ 14.0%）。

pH 值：25℃ 时应在 4.0 ~ 10.0 之间。

甲醛限值：≤ 500 mg/kg。

7、有害物质：汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷等需符合《化妆品安全技术规范》的限量。

8、微生物：菌落总数、霉菌、耐热大肠菌群等需符合卫生要求

七、洗衣液

1、材质：表面活性剂含量≥15%，无磷、无荧光剂（荧光增白剂含量≤50mg/kg），符合 QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》标准，pH值7.0-8.5（按 QB/T 1224 标准检测），无异味，对衣物无损伤（棉、麻、化纤面料洗涤后无褪色、无变形）。
2、规格：单瓶净含量 2kg±5g，瓶身采用透明PET材质，瓶盖为旋盖式，密封良好，无漏液现象。
3、性能：溶解性≥95%（常温水中，30秒内完全溶解），去污力≥90%（针对衣物常见污渍，如汗渍、油污），经5次洗涤后衣物纤维无损伤，保质期距交付日≥18个月。

八、洗衣粉

1、材质：符合 GB/T 13171.1-2022《洗衣粉 第1部分：技术要求》。能有效去除日常污渍、无荧光增白剂、无人工香精、易溶性、无残留。表面活性剂含量≥12%，无磷（磷酸盐含量≤0.5%），无异味，颗粒均匀（直径0.5-1.2mm，颗粒均匀度≥90%），无硬块、无杂质。
2、规格：单袋净含量 1000g±5g，包装袋采用复合膜（外层聚丙烯，内层聚乙烯），厚度≥0.08mm，封口采用热封工艺，牢固无漏气、无漏粉。
3、性能：溶解性≥95%（常温水中，1分钟内完全溶解），去污力≥85%（针对衣物污渍），pH值10.0-11.5（按 GB/T 13171.1-2022 标准检测），保质期距交付日≥12个月。

九、无纺布礼品袋

1、材质：80g/㎡无纺布，聚丙稀（全新PP料）环保材质，无异味、无刺激性，断裂强力（纵向≥100N，横向≥80N），撕破强力（纵向≥8N，横向≥6N）。无毒无刺激性，防潮、透气、柔韧、质轻。
2、规格：尺寸 380*320*100mm±10mm、（长×高×侧宽，±1mm），提手采用同材质无纺布（宽度20mm，厚度1mm），长度200mm（±10mm），与袋身缝合处采用双线缝制，针脚密度≥10针/50mm。
3、性能：承重≥8kg（装满物品后悬挂24小时无断裂、无变形），耐摩擦（50次，力度500g）无起球、无破损，防水性≥3级（按 GB/T 4744 标准检测，表面无明显渗水）、可循环使用。

十、一次性水杯

1、材质：符合推荐性标准 GB/T 27590-2022《纸杯》及国家强制性标准 GB 4806.8-2022《食品接触用纸和纸板材料及制品》。原木浆纸+大豆油墨食品级材质、安全无异味、优质原纸、不含荧光剂、材质坚固不易变形、无杂质，耐高温≥80℃（装入80℃热水，30分钟无变形、无异味），耐低温≤-10℃（放入-10℃环境，2小时无开裂）。
2、规格：容量 250ml（±5ml），壁厚 0.2mm（±0.02mm），杯底平稳，放置时无倾斜。
性能：盛水后（满杯）无渗漏，堆叠时（≤20个）易拿取，无粘连，杯口平整无毛刺。

十一、脸盆

1、材质：PP（聚丙烯）全新料；

规格：直径约 360mm（±20mm），高度约 120mm（±10mm）。

2、耐热性：装入80℃以上热水不变形。

3、抗冲击性：从一定高度（如1米）跌落至硬质地面无裂纹或破裂，正常使用条件下不易破裂。

4、外观：表面光滑，无气泡、裂纹、明显杂质，边缘无锐利毛刺。
